

Znak: NZK.271.18.2020 Mrągowo, dnia 18.01.2021 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. Władysława Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne”.

**ZAWIADOMIENIE**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawców:

**Pytanie 1**

W dokumentacji projektowej jest: Ciąg komunikacyjny utwardzony betonem asfaltowym barwionym o powierzchni ok. 2 088 m2.

Czy Zamawiający zamiast betonu asfaltowego barwionego w masie dopuszcza zastosowanie barwnej czerwonej powłoki z żywic syntetycznych do nawierzchni asfaltowych. Beton asfaltowy barwiony w masie szybko traci swoje wartości kolorystyczne i jest przy tym drogą wersją w wykonaniu oraz bardziej kosztowny w eksploatacji. Powłoka z kolorowej żywicy zwiększa trwałość nawierzchni, jest odporna na promieniowanie UV i sól drogową, ma niski koszt, a ewentualne uszkodzenia powłoki na skutek awarii bądź wandalizmu mogą zostać szybko i łatwo usunięte.

**Odpowiedź**

Ciąg komunikacyjny należy wykonać zgodnie z projektem.

**Pytanie 2**

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia obejmuje dokonanie nasadzeń roślin:

* Liliowiec Stella de Oro 151 szt.
* Barwinek pospolity 38 szt.
* Żagwin ogrodowy 27 szt.
* Trzmielina Fortunea Candale Gold 62 szt.
* Forsycja pośrednia Goldzauber 1 szt.
* Oczar Omszony 1 szt.
* Magnolia Betty 1 szt.
* Jaśminowiec Snowbelle 3 szt.
* Ognik szkarłatny 8 szt.
* Róża okrywowa The Fairy 25 szt.
* Róża okrywowa Lovely Fairy 25 szt.
* Szałwia omszona 33 szt.
* Ligustr pospolity 9 szt.
* Żurawka drobna Palace Purple 90 szt.
* Sosna górska kosodrzewina 9 szt.
* Berberys Thunberga Aurea 20 szt.
* Żylistek wysmukły 2 szt.
* Wiciokrzew przewiercień 6 szt.
* Przywrotnik ostroklapkowy 28 szt.
* Irga Dammera Mooncreeper 3 szt.
* Kalina Pragense 1 szt.
* Rozchodnik lubczykowy 3 szt.
* Lebiodka pospolita 3 szt
* Rozchodnik biały Murale 3 szt.
* Paprotka zwyczajna 36 szt.
* Funkia 21 szt.
* Wrzos pospolity 80 szt.
* Krwawnica pospolita 20 szt.
* Rudbekia 7 szt.
* Wrotycz balsamiczny 20 szt.
* Melisa lekarska 13 szt.
* Rumian szlachetny 21 szt.
* Piwonia 16 szt.
* Macierzanka piaskowa 20 szt.
* Mięta polna 35 szt.
* Winobluszcz trójklapkowy 18 szt.

oraz zaktualizowanie przedmiaru robót.

**Odpowiedź**

Nasadzenia roślin należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Przypominam, że zgodnie z SIWZ i Projektem umowy, podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu – jest przede wszystkim projekt budowlany.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający przewidział ściółkowanie wykonanych nasadzeń poprzez korowanie lub zastosowanie maty ogrodniczej?

**Odpowiedź**

Nie.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści fundamentowanie urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów?

**Odpowiedź**

Tylko dla urządzeń i elementów, dla których nie wskazano innego sposobu w projekcie.

**Pytanie 5**

Prosimy o podanie rodzaju ogrodzenia oraz jego ilości (dotyczy remont ogrodzenia cmentarza).

**Odpowiedź**

W wycenie należy uwzględnić rodzaj i ilość ogrodzenia zgodnie z załączonym projektem budowlanym. Podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu – jest przede wszystkim projekt budowlany.

**Pytanie 6**

Prosimy o potwierdzenie, że urządzenie street workout 2.9 załączonego przedmiaru robót nie wchodzi w zakres zamówienia.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że urządzenie street workout 2.9 załączonego przedmiaru robót nie wchodzi w zakres zamówienia.

**Pytanie 7**

Prosimy o podanie wielkości krzewów i bylin przeznaczonych do nasadzeń.

**Odpowiedź**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 w Załączniku: *Pytania - odpowiedzi Park Sikorskiego (2021-01-12 10:24:30)*.

**Pytanie 8**

Prosimy o podanie czym mają być oddzielone grupy krzewów od darni w parku.

**Odpowiedź**

Wg rysunków na planszach Z03 – obrzeża PCV oraz obrzeża betonowe.

**Pytanie 9**

Prosimy o podanie ilości obrzeży z tworzywa sztucznego (obrzeże trawnikowe PCV) przewidziane m.in. plac sensoryczny lub potwierdzenie, że należy zastosować obrzeża betonowe.

**Odpowiedź**

Należy uwzględnić ilość i rodzaj obrzeży zgodnie z projektem budowlanym.

**Pytanie 10**

Brak podanej ilości obrzeży PCV przy placu sensorycznym nr 2.

**Odpowiedź**

W wycenie należy uwzględnić ilość obrzeży zgodnie z załączonym projektem budowlanym, który stanowi dokument nadrzędny przy wycenie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 11**

Brak uwzględnienia w przedmiarze płotu drewnianego wys. 90 cm przy placu sensorycznym nr 2 oraz brak ilości tego płotku.

**Odpowiedź**

W wycenie należy uwzględnić płot drewniany przy placu sensorycznym nr 2 w ilości zgodnej z projektem budowlanym, który stanowi podstawę do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz jego wyceny.

**Pytanie 12**

W projekcie, w detalu Z01b są dwie wersje żwiru. Na projekcie zaznaczono, że ma być dwukolorowy w ilości 10 m2, natomiast w opisie, że ma być biały w ilości 5 m2. Którą wersję przyjąć do wyliczeń?

**Odpowiedź**

Dwa kolory: biały i brązowy – szachownica o łącznej powierzchni 10 m2.

**Pytanie 13**

Brak podanej ilości obrzeży przy placu sensorycznym nr 3 i nawierzchni z mozaiki.

**Odpowiedź**

Należy uwzględnić ilość obrzeży przy placu sensorycznym nr 3 i nawierzchnię z mozaiki zgodnie z projektem budowlanym.

**Pytanie 14**

Przy ścieżkach z kostki w projekcie jest mowa o krawężnikach betonowych 15x30 oraz o obrzeżach betonowych 8x30, natomiast w przedmiarze uwzględnione są tylko krawężniki. Jeżeli należy wykonać również obrzeża to w jakiej ilości?

**Odpowiedź**

W wycenie należy uwzględnić krawężniki betonowe i obrzeża betonowe w ilości zgodnej z projektem budowlanym. Przypominam, że zgodnie z SIWZ i Projektem umowy, podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu – jest przede wszystkim projekt budowlany.

**Pytanie 15**

Proszę wskazać w przedmiarze, w którym miejscu wycenione zostało odwodnienie placu mozaiki. Jeżeli nie zostało to zrobione proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź**

W wycenie należy uwzględnić odwodnienie placu z mozaiki zgodnie z projektem budowlanym.

**Pytanie 16**

Proszę o podanie poprawnej ilości obrzeży betonowych przy ciągu komunikacyjnym żwirowo-gliniastym.

**Odpowiedź**

Do wyceny należy przyjąć obrzeża betonowe przy ciągu komunikacyjnym żwirowo-gliniastym w ilości zgodnej z projektem budowlanym, który stanowi podstawę do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz jego wyceny.

**Pytanie 17**

W przedmiarze jest informacja, że plac z mozaiki należy wykonać na podbudowie betonowej z betonu zbrojonego siatką natomiast w projekcie jest inna podbudowa, która uwzględnia podbudowę z tłucznia bez zbrojenia siatką. Która podbudowa jest prawidłowa?

**Odpowiedź**

Należy wykonać podbudowę zgodnie z projektem budowlanym - bez zbrojenia siatką.

**Pytanie 18**

Proszę o wskazanie w przedmiarze elementu jakim jest plac wejściowy z nawierzchnią bitumiczną oraz rampą dla niepełnosprawnych.

**Odpowiedź**

W wycenie należy uwzględnić plac wejściowy z nawierzchnią bitumiczną oraz rampą dla niepełnosprawnych.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zmienia:

1. Załączniki do SIWZ: Z00, Z01, Z02, Z02D\_Z02F, Z02E, Z02G, Z02H, Z02I1 oraz Z03, na następujące: **Z00 zmiana, Z01 zmiana, Z02 zmiana, Z02D\_Z02F zmiana, Z02E zmiana, Z02G zmiana, Z02H zmiana, Z02I1 zmiana, Z03(1) zmiana i Z03(2) zmiana**.
2. 1/ Termin złożenia ofert na dzień: **27.01.2021 r. do godz. 10:30**

2/ Termin otwarcia ofert na dzień: **27.01.2021 r. na godz. 11:00**

**Powyższe zawiadomienie należy traktować jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr NZK.271.18.2020.**

(EG)

Z up. Burmistrza

Mgr Tadeusz Łapka

Zastępca Burmistrza Miasta